附件3

工程所处航道设计通航水位（1985国家高程基准，下同）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 穿越航道名称 | 设计最低通航水位（米） |
| 1 | 下沙河 | -0.55 |
| 2 | 崖门水道 | -0.55 |
| 3 | 横文海河 | -0.23 |
| 4 | 龙泉海 | -0.20 |
| 5 | 劳劳溪 | -0.20 |
| 6 | 虎跳门水道（第一次穿越段） | -0.20 |
| 7 | 石板沙水道 | -0.07 |
| 8 | 沥仔河 | 0.04 |
| 9 | 磨刀门水道 | -0.03 |
| 10 | 赤洲排河 | 0.04 |
| 11 | 赤洲河（第一次穿越段） | 0.04 |
| 12 | 赤洲河（第二次穿越段） | 0.04 |
| 13 | 中部排灌渠 | 0.04 |
| 14 | 坦背冲 | 0.04 |
| 15 | 沥心冲 | 0.04 |
| 16 | 小榄水道 | -0.08 |
| 17 | 埠墟冲 | -0.22 |
| 18 | 鸡鸦水道 | -0.10 |
| 19 | 黄沙沥（第一次穿越段） | -0.16 |
| 20 | 黄沙沥（第二次穿越段） | -0.20 |
| 21 | 围头冲 | 0.48 |
| 22 | 虎跳门水道（第二次穿越段） | -0.23 |
| 23 | 大埒口冲 | 0.44 |
| 24 | 钊沟冲 | 0.39 |
| 25 | 泥湾门水道 | -0.10 |
| 26 | 鳌鱼沙冲 | 0.24 |