附件4

市际包车客运标志牌制式规范

一、市际包车客运标志牌正面

（一）尺寸：480mm×220mm。

（二）材质和工艺：底版为银白色铝质材料，正面底贴白色环保反光膜，背面底色为磨砂铝本色。

（三）其它规范：

第一行字为黑色宋体，字高28mm×字宽28mm。

第二行字为红色黑体，字高110mm×字宽80mm，随字数多少而改变。横线为黑色，宽度15mm，长度随字数多少而改变。横线中间上方套印红色的许可地市级交通运输主管部门行政章。

第三行字为黑色宋体，字高20mm×字宽15mm，号码为红色阿拉伯数字。第三行牌号为：粤运包字+各地市英文代码大写字母+4位阿拉伯数+号，数字编号根据发牌先后顺序进行编号。

示例：广州市的市际包车标志牌号式样为：**粤运包字A0001号**

图例：




二、市际包车客运标志牌背面

左侧粘贴《道路包车客运经营信息表》。

右侧在磨砂铝底板上直接印制“遵章守法”和“安全优质”，分两行排列，黑色宋体加粗，字高20mm×字宽20mm。

图例：



三、道路包车客运经营信息表

（一）尺寸：215mm×160mm。


（二）底色：白色。

（三）其他规范：

1.第一行标题字为黑色宋体加粗，字体大小为22磅。

2.表格字体为宋体，字体大小为14磅。盖章栏：套印红色的“市级交通运输主管部门行政章”。

图例：

****