附件2

工程所处航道代表船型

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 航道名称 | 航道发展规划技术等级 | 通航代表船型 | 代表船型尺度（总长×型宽×设计吃水）（米） |
| 1 | 下沙河 | Ⅰ级 | 3000吨级货船 | 95.0×16.2×3.2 |
| 2 | 崖门水道 | Ⅰ级（左汊） | 3000吨级内河船舶 | 95.0×16.2×3.2 |
| 50000吨级集装箱船 | 293.0×32.3×13.0 |
| Ⅰ级（右汊） | 3000吨级内河船舶 | 95.0×16.2×3.2 |
| 3000吨级集装箱船 | 106.0×17.6×5.8 |
| 3 | 横文海河 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 4 | 龙泉海 | Ⅲ级 | 1000吨级货船 | 85.0×10.8×2.0 |
| 1000吨级集装箱船 | 49.9×12.8×3.6 |
| 5 | 劳劳溪 | Ⅲ级 | 1000吨级货船 | 85.0×10.8×2.0 |
| 1000吨级集装箱船 | 49.9×12.8×3.6 |
| 6 | 虎跳门水道 | Ⅰ级 | 3000吨级货船 | 95.0×16.2×3.2 |
| 5000吨级集装箱船 | 121.0×19.2×6.9 |
| 7 | 石板沙水道 | Ⅰ级 | 3000吨级货船 | 95.0×16.2×3.2 |
| 3000吨级集装箱船 | 106.0×17.6×5.8 |
| 8 | 沥仔河 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 9 | 磨刀门水道 | Ⅰ级 | 3000吨级货船 | 95.0×16.2×3.2 |
| 3000吨级集装箱船 | 106.0×17.6×5.8 |
| 10 | 赤洲排河 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 11 | 赤洲河 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 12 | 中部排灌渠 | Ⅶ级 | 50吨级货船 | 32.5×5.5×0.7 |
| 13 | 坦背冲 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 14 | 沥心冲 | Ⅶ级 | 50吨级货船 | 32.5×5.5×0.7 |
| 15 | 小榄水道 | Ⅰ级 | 3000吨级货船 | 95.0×16.2×3.2 |
| 1000吨级集装箱船 | 90.0×15.4×4.8 |
| 16 | 埠墟冲 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 17 | 鸡鸦水道 | Ⅲ级 | 1000吨级货船 | 85.0×10.8×2.0 |
| 1500吨级集装箱船 | 64.0×10.8×3.4~3.6 |
| 18 | 黄沙沥 | Ⅲ级 | 1000吨级货船 | 85.0×10.8×2.0 |
| 1500吨级集装箱船 | 64.0×10.8×3.4~3.6 |
| 19 | 围头冲 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 20 | 大埒口冲 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 21 | 钊沟冲 | Ⅸ级 | 20吨级货船 | 20.0×3.5×0.5 |
| 22 | 泥湾门水道 | Ⅲ级 | 1000吨级货船 | 85.0×10.8×2.0 |
| 1000吨级集装箱船 | 49.9×12.8×3.6 |
| 23 | 鳌鱼沙冲 | Ⅷ级 | 30吨级货船 | 24.0×4.5×0.6 |